-------------------------------------------------------------------------
名称      FBF用PBFファイルローダ（高速版）  Rev 0.02
動作環境  FX-870P、FX-870P + RP-8/33、VX-4+RP-8/33
          導入にはPCとの通信環境(RS232Cレベルコンバータ等)が必須です。
免責事項  本プログラムはFBF専用ソフトです。VX-MENUでは利用できません。
          基本的に好きなように使ってくださってOKです。
          添付のソースも自由にお使い下さい。転載も自由です。
          ただし、本プログラムの暴走等で何らかの損害が発生した場合の
          責任はとれません。(正常動作するように努力はしていますが)
          利用は各自の責任で行って下さい。
制作者    あお(QZE12045@nifty.com)
URL       http://www.lsigame.com/  (最新版)
-------------------------------------------------------------------------
■説明
 FBF対応のPBFファイルローダーです。

■使用方法
(1)FBFをインストール後、PBF2BIN.bをF.COMでP0～P9のいずれかのスロットに読み込んで、
  RUN起動すると、"CONNECT:"と表示されますので、PBFファイルを転送して下さい。
  "Completed!"表示後、FBFにファイルが登録されます。
(2)先頭に $ 付きのファイルを転送すると自動的に MVコマンドが実施されます。

■参考文献
1.「FX-870P解析詳細」こたちゃん氏  ポケコンジャーナル 1991/7号
2.「FX-Binary-Filer(FBF)」JUN AMANO氏 ( http://www.lsigame.com/ )
3.「ファイルのコピーコマンド($CP.R)」JUN AMANO氏 ( http://www.lsigame.com/ )

■履歴
Rev: 0.01  2011.02.19 最初のバージョン。高速PBFローダを添付。
Rev: 0.02  2025.09.12 PBFが正しく読み込めない不具合を修正。
