======================================================================
FBF対応コマンドラインツール「FBF-BASE4.BAS」説明書
======================================================================

以下を行い、コマンドライン入力を補助します。

・BASE変数
・数式記憶機能([IN])に PEEK&H17A7 (リザルトコード)をセット
・画面に「MODE110(BASE)」を表示し、カーソルを ) の右側に移動

コマンドラインを多用する場合に便利です。
ぽ実施後は、CALモードになります。

(1) 「04_RR」にある「KY.PBF」を PBF2Bin.b を使ってポケコンに転送します。
     ポケコン上ではファイル「$KY.R」が登録されます。

(2) 「FBF-BASE4.BAS」をポケコンの P9 に転送します。 
     (プログラムエリアは何処でも構いません)。

(3) CALモードにして、[S][9] とキーを押すと
    ---------------------------
    MODE110(BASE)_
 


    ---------------------------
   と表示されるので、実行したいコマンドを続けて入力して、[EXE]を押して実行します。

   例えば、

    MODE110(BASE)RR"TEST.R" [EXE]

   を実行する場合は、

    [S]{9]と押してから、RR"TEST.R" [EXE] 

   と入力すればよいわけです。

   実行結果は、[OUT][EXE] と実行すると確認することができます。

(4) 数式記憶機能への登録が不要の場合は、行20をコメント(')にしてください。
    起動がちょっぴり速くなります。

======================================================================