=======================================================================
 名称    ：FOREX 
 著作者  ：(C)2025 Itagaki (https://x.com/UTE6uicBoX5lVb1)
 移植者  ：あお（qze12045@nifty.com)
 実行環境：FX-870P + RP-33 (RAM合計64KB) 
　         または VX-4(内部RAMを32KBに換装済み) + RP-33 (RAM合計64KB)
           VX-3 (内部RAMを32KBに換装済み) + RP-33 (RAM合計64KB)
 注意事項：利用にはファイルシステム環境での利用が必須になります。
           あらかじめファイルシステムを導入してください。
           FBFM配布先     ：http://www.lsigame.com/
           VX-MENU配布先  ：http://hd61700.yukimizake.net/
=======================================================================

この度は、カシオポケコン FX-870P 用シューティングゲーム「FOREX」を
ダウンロードいただき、誠にありがとうございます。

インストールの方法・遊び方につきましては、
FOREXユーザーズマニュアル(FOREX_UsersManual.pdf)にご覧の上、
ポケコンにゲームをインストールしてください。

付属のインストラクションカード(FOREX_InstructionCard.png)を印刷して添えておくと、
臨場感がアップするかもしれません。(笑)

●ファイルシステムをすでに利用していて、
既存環境に追加で実行ファイルをコピーして遊ぶ場合は以下の手順で実施します。

※ VX-3 の場合は、64KB版VX-MENU を利用してください。

(1) 空き容量を確保します。

* VX-MENU をご利用の場合
 ① [*sys][BINARY] で機械語領域を 0 バイトにしてください。
 ② [*sys][BASIC ] でBASICエリア(ポケコンの空き領域)を 3000 バイトとしてください。
    必要に応じてファイルを削除し、
    file エリアの free が 42,000 バイト以上確保できたことを確認します。
  
* FBF ($FM命令) をご利用の場合
 ① [*sys][BINARY] で機械語領域を 0 バイトにしてください。
    必要に応じてファイルを削除し、
    ポケコンの空き領域が 42,000 バイト以上確保できたことを確認します。

(2) 実行ファイルを転送します。
 ① 01_BINARY フォルダーにある FOREX.PBF をポケコンに転送します。
    (VX-3 の場合は FOREX_VX3.PBF を転送します)

(3) FOREX.R で [EXE] キーを押すと実行できます。

●ソースコードについて
02_SOURCE フォルダーには FOREX のソースコードおよびリソースファイル(画像データなど)が
含まれています。クロスアセンブラ HD61 (HD61.EXE) と同じフォルダーに置いて、
バッチファイルを実行することでそれぞれの機種用にバイナリーをビルドできます。

=======================================================================
